i-D30B1RZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
最大秤量：30 kg
可读性：5 g
可读性（经认证）：10 g
秤台尺寸：355 mm x 305 mm
认证：不适用
防护等级：不适用
台面材料 (2)：不锈钢
外形尺寸：355 mm x 122 mm x 305 mm (长x高x宽)
净重：7.2 kg
工作环境：-10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝
产品介绍
奥豪斯新一代Defender 3000系列秤体，设计可靠，性能优异，适用于干燥的工业环境。产品取得多项贸易结算相关的认证，不但适用于基本工业应用场景，而且适用于贸易结算的场合；既满足了客户对基本工业应用的称量需求，又可以帮助客户控制好预算。
应用
N/A
显示屏
N/A
电源
N/A
通讯
N/A
结构
304不锈钢秤盘；方管型碳钢喷塑秤架；IP65铝制传感器；防滑可调橡胶秤脚；水平指示泡
设计特点
150%过载保护
技术参数
	最大秤量
	30 kg

	可读性
	5 g

	可读性（经认证）
	10 g

	秤台尺寸
	355 mm x 305 mm

	认证
	不适用

	防护等级
	不适用

	台面材料 (2)
	不锈钢

	外形尺寸
	355 mm x 122 mm x 305 mm (长x高x宽)

	净重
	7.2 kg

	工作环境
	-10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝
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