i-DF3000D1XZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
最大秤量：3,000 kg
可读性：1 kg
可读性（经认证）：1 kg
秤台尺寸：1,500 mm x 1,500 mm
防护等级：不适用
认证：否
外形尺寸：1,500 mm x 110 mm x 1,500 mm (长x高x宽)
台面材料 (2)：花纹钢板喷塑
净重：176 kg
工作环境：-10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝
产品介绍
Defender 2500系列平台秤秤体是满足您所有重载称重需求的性价比之选，同时配有相应的引坡和安装选件。精心的选材、专为重载设计的高强度秤体结构、以及防护等级高达IP67的合金钢传感器，这些都确保了Defender 2500系列平台秤秤体能够长时间高强度工作，尽显其卓越品质
结构
黑色花纹钢板，IP65不锈钢接线盒，4个IP67合金钢称重传感器
设计特点
可选配不锈钢支架
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